Lama 84 C:

M2. Suministro e instalación de techo de lama abierta PLATECH. L84C de 0,5 mm. de espesor prelacado al horno en color (blanco/negro/crema/gris RAL 9006) sustentado mediante perfil soporte galvanizado para paso 100 mm sujeto a forjado con varilla roscada de métrica 6.
Lama 135 C:

M2. Suministro e instalación de techo de lama abierta PLATECH. L135C de 0,5 mm. de espesor prelacado al horno en color (blanco/gris RAL 9006) sustentado mediante perfil soporte galvanizado para paso 100 mm sujeto a forjado con varilla roscada de métrica 6.
Lama 185 C:

M2. Suministro e instalación de techo de lama abierta PLATECH. L135C de 0,5 mm. de espesor prelacado al horno en color (blanco/gris RAL 9006) sustentado mediante perfil soporte galvanizado para paso 100 mm sujetos a forjado con varilla roscada de métrica 6.
