Lama 84 A paso 90:

M2. Suministro e instalación de techo de lama abierta PLATECH L84A de 0,5 mm. de espesor prelacado al horno en color (blanco/crema/gris RAL 9006) sustentado mediante perfil soporte en color negro para paso 90 mm. sujeto a forjado con varilla roscada de métrica 6.
Lama 84 A paso 100:

M2. Suministro e instalación de techo de lama abierta PLATECH L84A de 0,5 mm. de espesor prelacado al horno en color (blanco/crema/gris RAL 9006) sustentado mediante perfil soporte en color negro para paso 100 mm. sujeto a forjado con varilla roscada de métrica 6.

Lama 135 A:

M2. Suministro e instalación de techo de lama abierta PLATECH L135A  de 0,5 mm. de espesor prelacado al horno en color blanco, sustentado mediante perfil soporte en color negro para paso  100 mm. sujeto a forjado con varilla roscada de métrica 6.

Lama 185 A:

M2. Suministro e instalación de techo de lama abierta PLATECH L185A de 0,5 mm. de espesor prelacado al horno en color blanco, sustentado mediante perfil soporte en color negro para paso 100 mm. sujeto a forjado con varilla roscada de métrica 6.

