PLATECH 600 Tegular Lisa T-15 (600XL)

M2. Suministro e instalación de falso techo PLATECH TEGULAR T-15 compuesto de bandejas metálicas de 600x600 mm. de 0,5 mm. de espesor de chapa de acero electrocincado prelacado al horno en color (blanco/gris RAL 9006). Bordes redondeados. Superficie acabada en liso. Colocado sobre perfilería prelacada PLATECH 15 mm. descolgando de ésta 10 mm. Perfilería suspendida del forjado mediante pieza de cuelgue GS1 y varilla roscada.
PLATECH 600 Tegular Perforada T-15 (600XP)

M2. Suministro e instalación de falso techo PLATECH TEGULAR T-15 compuesto de bandejas metálicas de 600x600 mm. de 0,5 mm. de espesor de chapa de acero electrocincado prelacado al horno en color (blanco/gris RAL 9006). Bordes redondeados. Acabado perforado (( 2,5 mm) con superficie perforada del 16% y cenefa perimetral de 14 mm. Colocado sobre perfilería prelacada PLATECH 15 mm. descolgando de ésta 10 mm. Perfilería suspendida del forjado mediante pieza de cuelgue GS1 y varilla roscada.
PLATECH 600 Tegular Perforada T-15 con velo (600XPV)

M2. Suministro e instalación de falso techo PLATECH TEGULAR T-15 CON VELO compuesto de bandejas metálicas de 600x600 mm. de 0,5 mm. de espesor de chapa de acero electrocincado prelacado al horno en color (blanco/gris RAL 9006). Bordes redondeados. Acabado perforado (( 2,5 mm) con superficie perforada del 16% y cenefa perimetral de 14 mm. Velo negro fonoabsorbente termosellado en la parte posterior de la bandeja. Colocado sobre perfilería prelacada PLATECH 15 mm. descolgando de ésta 10 mm. Perfilería suspendida del forjado mediante pieza de cuelgue GS1 y varilla roscada.
PLATECH 600 Tegular Microperforada T-15 (600XM)

M2. Suministro e instalación de falso techo PLATECH TEGULAR T-15 compuesto de bandejas metálicas de 600x600 mm. de 0,5 mm. de espesor de chapa de acero electrocincado prelacado al horno en color blanco. Bordes redondeados. Acabado microperforado (( 1,5 mm) con superficie perforada del 9% y cenefa perimetral de 14 mm. Colocado sobre perfilería prelacada PLATECH 15 mm. descolgando de ésta 10 mm. Perfilería suspendida del forjado mediante pieza de cuelgue GS1 y varilla roscada.
PLATECH 600 Tegular Microperforada T-15 con velo (600XMV)

M2. Suministro e instalación de falso techo PLATECH TEGULAR T-15 CON VELO compuesto de bandejas metálicas de 600x600 mm. de 0,5 mm. de espesor de chapa de acero electrocincado prelacado al horno en color blanco. Bordes redondeados. Acabado microperforado (( 1,5 mm) con superficie perforada del 9% y cenefa perimetral de 14 mm. Velo negro fonoabsorbente termosellado en la parte posterior de la bandeja. Colocado sobre perfilería prelacada PLATECH 15 mm. descolgando de ésta 10 mm. Perfilería suspendida del forjado mediante pieza de cuelgue GS1 y varilla roscada.
