PLATECH 300A - T Oculta Lisa (300AL)

M2. Suministro e instalación de falso techo PLATECH 300A - T oculta, compuesto de  bandejas metálicas de 300x1200 mm. de 0,5 mm. de espesor de chapa de acero electrocincado prelacado al horno en color (blanco/gris RAL 9006). Bordes rectos. Superficie acabada en liso. Colocado sobre perfil oculto T de aluminio extrusionado. Perfilería suspendida del forjado mediante pieza de cuelgue GS1 y varilla roscada.
PLATECH 300A - T Oculta Perforada (300AP)

M2. Suministro e instalación de falso techo PLATECH 300A - T oculta, compuesto de  bandejas metálicas de 300x1200 mm. de 0,5 mm. de espesor de chapa de acero electrocincado prelacado al horno en color (blanco/gris RAL 9006). Bordes rectos. Acabado perforado (( 2,5 mm) con superficie perforada del 16% y cenefa perimetral de 14 mm. Colocado sobre perfil oculto T de aluminio extrusionado. Perfilería suspendida del forjado mediante pieza de cuelgue GS1 y varilla roscada.
PLATECH 300A - T Oculta Perforada con velo (300APV)

M2. Suministro e instalación de falso techo PLATECH 300A - T oculta, compuesto de  bandejas metálicas de 300x1200 mm. de 0,5 mm. de espesor de chapa de acero electrocincado prelacado al horno en color (blanco/gris RAL 9006). Bordes rectos. Acabado perforado (( 2,5 mm) con superficie perforada del 16% y cenefa perimetral de 14 mm. Velo negro fonoabsorbente termosellado en la parte posterior de la bandeja. Colocado sobre perfil oculto T de aluminio extrusionado. Perfilería suspendida del forjado mediante pieza de cuelgue GS1 y varilla roscada.
