PLATECH 300 Lisa Vista (300VL)

M2. Suministro e instalación de falso techo PLATECH 300 VISTA compuesto de  bandejas metálicas de 300 mm. de ancho y largo ……………. Chapa de acero de 0,5 mm electrocincado prelacado al horno en color (blanco/gris RAL 9006). Bordes rectos. Superficie acabada en liso. Colocado sobre perfilería vista (T-15, T-24, DP50, DP75 ó DP100). Perfilería suspendida del forjado mediante pieza de cuelgue y varilla roscada.
PLATECH 300 Perforada Vista (300VP)

M2. Suministro e instalación de falso techo PLATECH 300 VISTA compuesto de  bandejas metálicas de 300 mm. de ancho y largo ……………. Chapa de acero de 0,5 mm electrocincado prelacado al horno en color (blanco/gris RAL 9006). Bordes rectos. Acabado perforado (( 2,5 mm) con superficie perforada del 16% y cenefa lateral de 14 mm. Colocado sobre perfilería vista (T-15, T-24, DP50, DP75 ó DP100). Perfilería suspendida del forjado mediante pieza de cuelgue y varilla roscada.
PLATECH 300 Perforada Vista con velo (300VPV)

M2. Suministro e instalación de falso techo PLATECH 300 VISTA compuesto de  bandejas metálicas de 300 mm. de ancho y largo ……………. Chapa de acero de 0,5 mm electrocincado prelacado al horno en color (blanco/gris RAL 9006). Bordes rectos. Acabado perforado (( 2,5 mm) con superficie perforada del 16% y cenefa lateral de 14 mm. Velo negro fonoabsorbente termosellado en la parte posterior de la bandeja. Colocado sobre perfilería vista (T-15, T-24, DP50, DP75 ó DP100). Perfilería suspendida del forjado mediante pieza de cuelgue y varilla roscada.
