PLATECH 600 OCULTA DÚPLEX LISA (600UL) con perfil T de aluminio 

M2. Suministro e instalación de falso techo PLATECH 600 OCULTO DÚPLEX, compuesto de  bandejas metálicas de 600x600 mm. de 0,5 mm. de espesor de chapa de acero electrocincado prelacado al horno en color (blanco/gris RAL 9006). Bordes biselados. Superficie acabada en liso. Colocado sobre perfil oculto T de aluminio extrusionado. Perfilería suspendida del forjado mediante pieza de cuelgue GS1 y varilla roscada.
PLATECH 600 OCULTA DÚPLEX PERFORADA (600UP) con perfil T de aluminio 

M2. Suministro e instalación de falso techo PLATECH 600 OCULTO DÚPLEX, compuesto de  bandejas metálicas de 600x600 mm. de 0,5 mm. de espesor de chapa de acero electrocincado prelacado al horno en color (blanco/gris RAL 9006). Bordes biselados. Acabado perforado (( 2,5 mm) con superficie perforada del 16% y cenefa perimetral de 14 mm. Colocado sobre perfil oculto T de aluminio extrusionado. Perfilería suspendida del forjado mediante pieza de cuelgue GS1 y varilla roscada.
PLATECH 600 OCULTA DÚPLEX PERFORADA CON VELO (600UPV) con perfil T de aluminio 

M2. Suministro e instalación de falso techo PLATECH 600 OCULTO DÚPLEX, compuesto de  bandejas metálicas de 600x600 mm. de 0,5 mm. de espesor de chapa de acero electrocincado prelacado al horno en color (blanco/gris RAL 9006). Bordes biselados. Acabado perforado (( 2,5 mm) con superficie perforada del 16% y cenefa perimetral de 14 mm. Velo negro fonoabsorbente termosellado en la parte posterior de la bandeja. Colocado sobre perfil oculto T de aluminio extrusionado. Perfilería suspendida del forjado mediante pieza de cuelgue GS1 y varilla roscada.
