PLATECH 600 Enrasada Lisa (600EL)

M2. Suministro e instalación de falso techo PLATECH ENRASADA T-24 compuesto de bandejas metálicas de 600x600 mm. de 0,5 mm. de espesor de chapa de acero electrocincado prelacado al horno en color (blanco/gris RAL 9006). Superficie acabada en liso. Colocado sobre perfilería prelacada PLATECH 24 mm. enrasando con ésta. Perfilería suspendida del forjado mediante pieza de cuelgue GS1 y varilla roscada.
PLATECH 600 Enrasada Perforada T-24 (600EP)

M2. Suministro e instalación de falso techo PLATECH ENRASADA T-24 compuesto de bandejas metálicas de 600x600 mm. de 0,5 mm. de espesor de chapa de acero electrocincado prelacado al horno en color (blanco/gris RAL 9006). Acabado perforado (( 2,5 mm) con superficie perforada del 16% y cenefa perimetral de 14 mm. Colocado sobre perfilería prelacada PLATECH 24 mm. enrasando con ésta. Perfilería suspendida del forjado mediante pieza de cuelgue GS1 y varilla roscada.
PLATECH 600 Enrasada Perforada T-24 con velo (600EPV)

M2. Suministro e instalación de falso techo PLATECH ENRASADA T-24 CON VELO compuesto de bandejas metálicas de 600x600 mm. de 0,5 mm. de espesor de chapa de acero electrocincado prelacado al horno en color (blanco/gris RAL 9006). Acabado perforado (( 2,5 mm) con superficie perforada del 16% y cenefa perimetral de 14 mm. Velo negro fonoabsorbente termosellado en la parte posterior de la bandeja. Colocado sobre perfilería prelacada PLATECH 24 mm. enrasando con ésta. Perfilería suspendida del forjado mediante pieza de cuelgue GS1 y varilla roscada.
PLATECH 600 Enrasada Microperforada T-24 (600EM)

M2. Suministro e instalación de falso techo PLATECH ENRASADA T-24 compuesto de bandejas metálicas de 600x600 mm. de 0,5 mm. de espesor de chapa de acero electrocincado prelacado al horno en color blanco. Acabado microperforado (( 1,5 mm) con superficie perforada del 9% y cenefa perimetral de 14 mm. Colocado sobre perfilería prelacada PLATECH 24 mm. enrasando con ésta. Perfilería suspendida del forjado mediante pieza de cuelgue GS1 y varilla roscada.
PLATECH 600 Enrasada Microperforada T-24 con velo (600EMV)

M2. Suministro e instalación de falso techo PLATECH ENRASADA T-24 CON VELO compuesto de bandejas metálicas de 600x600 mm. de 0,5 mm. de espesor de chapa de acero electrocincado prelacado al horno en color blanco. Acabado microperforado (( 1,5 mm) con superficie perforada del 9% y cenefa perimetral de 14 mm. Velo negro fonoabsorbente termosellado en la parte posterior de la bandeja. Colocado sobre perfilería prelacada PLATECH 24 mm. enrasando con ésta. Perfilería suspendida del forjado mediante pieza de cuelgue GS1 y varilla roscada.

